运行说明：

配置好完整的开发环境后，解压src压缩包，找到src\23\_ucosii\_mulit\_task\MDK-ARM\ucosii\_led.uvprojx文件，双击打开，连接开发板，依次点击图中所示的编译和下载按钮，刷入开发板中。

图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成

使用开发环境压缩包里面的“串口调试助手”，位于" FS-STM32F407\工具软件\串口调试助手\UartAssist.exe"，选择USB所连接的串口号，并将波特率设置为115200，点击打开。

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

然后在下面的数据发送区填写想要发送的内容后点击发送即可。

图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成